|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试编号 | 02 | 测试日期 | 2023-6-1 |
| 测试项目 | 系统稳定性测试 | | |
| 测试目的 | 检测系统长时间推多条流及多个播放的稳定性 | | |
| 测试预置条件 | 推流数量:2，播放端数量：2、码率：8000k \* 2、丢包率：0.001 | | |
| 测试步骤 | 1. 默认配置启动边缘 2. 默认配置启动云端 3. 使用ffmpeg推流2k视频 4. 启动客户端播放 5. 等待12小时以上 | | |
| 预期结果 | 云端和边缘处于正常运行状态，所有播放器视频正常播放 | | |
| 测试结果 | 与预期结果一致 | | |
| 备 注 |  | | |
| 测试人员 | 徐祖云 | | |