|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试编号 | 04 | 测试日期 | 2023-6-1 |
| 测试项目 | 系统性能测试 | | |
| 测试目的 | 检测系统在超高分辨率视频下的可用性 | | |
| 测试预置条件 | 推流数量:1，播放端数量：、码率：50000k、丢包率：0.001 | | |
| 测试步骤 | 1. 默认配置启动边缘 2. 默认配置启动云端 3. 使用ffmpeg推流8k视频 4. 启动客户端播放 | | |
| 预期结果 | 云端和边缘处于正常运行状态，播放器视频正常播放，画面清晰无卡顿 | | |
| 测试结果 | 系统正常运行，播放器正常播放，但播放速度较慢，帧率低，可能是电脑解码性能问题 | | |
| 备 注 |  | | |
| 测试人员 | 徐祖云 | | |